**Pytanie nr 1:**

„Czy faktycznie chodzi o temp. 200 `C, czy ma to być 2000 `C” ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Kluczowe parametry pieca to:

- **temp. max 200°C**

- tępo nagrzewania/chłodzenia od 0,3°C/min do 5°C/min.”