W związku z prośbą jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na WYKONANIE REMONTU INSTALACJI ODCIĄGOWEJ OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH
Z WANIEN GALWANICZNYCH W GALWANIZERNI BUDYNEK NR 35 Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

**Pytanie 1**

Czy jest możliwość udostępnienia rzutów instalacji w pliku dwg?

**Odpowiedź 1**

Do przetargu udostępniamy wersję nieedytowalną pdf.

**Pytanie 2**

Czy jest możliwość zastosowania innego tworzywa np. Polipropylenu(PP) czy Polipropylenu trudno zapalnego (PPS)?

**Odpowiedź 2**

Jeśli chodzi o materiał kanałów wentylacyjnych to dopuszczamy inny równoważny materiał chemoodporny np PP lub PPS

**Pytanie 3**

Jaki skruber ma być zastosowany LPH940 czy SGL800?

**Odpowiedź 3**

Nazwa scrubera to LPH940-1C-SGL800, LPH-typ poziomy, 940-rozmiar, 1C-1 komora płucząca, SGL800-separator kropli o rozmiarze 800.

W załączeniu karta katalogowa.

**Pytanie 4**

Czy jest możliwość zmiany systemu zamocowań na system innej firmy np. MEFA czy WALRAVEN?

**Odpowiedź 4**

Dopuszczamy zmianę systemu mocowań na równoważny np MEFA czy Warlaven.

**Pytanie 5**

Czy jest możliwość udostępnienia zestawienia kształtek wentylacyjnych?

**Odpowiedź 5**

Możemy tylko podać, że jest ok. 120 m2 przewodów wentylacyjnych z PCV, prostokątnych o obwodzie do 4400 mm – udział kształtek do 55 %. Dokładne dane można określić na podstawie wizji lokalnej.