Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ………………………..nr kanc. …………………………..

Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu i naprawy sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.

Zadanie polega na wymianie odcinka istniejących rur ciepłowniczych o średnicy Ø 100, ułożonych w kanale nie przełazowym na rury preizolowane o tej samej średnicy.

Długość odcinka ok. 80 mb. (od bramy wjazdowej na parking do ogrodzenia przy bud. 1/45). Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.

Parametry czynnika grzewczego 90ᵒC/70ᵒC, sieć ciepłownicza – niska strona.

Zakres robót obejmuje :

1. Rozebranie nawierzchni, w miejscach w których występuje.
2. Wykopy ( częściowo ręczne ) na odkład.
3. Demontaż kanału ciepłowniczego i istniejących rur o średnicy Ø 100 na odcinku wymiany.
4. Ułożenie nowych rur preizolowanych o średnicy rury Ø 100 + izolacja.
5. Zasypanie rur nowym piaskiem.
6. Dostosowanie połączeń przyłączy w komorach ciepłowniczych do nowych rur.
7. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, dotyczy również zieleni.
8. Wywóz i utylizacja odpadów.