Łódź dnia, 10.04.2017 r.

Wytyczne zamawiającego

**Dotyczy :** Wykonania (naprawy) bramy ogrodzeniowej dwuskrzydłowej otwieranej automatycznie.

1. Dwa skrzydła bramy ( wymiar skrzydła : wys.2,20 m. x szer.3,10 m sprawdzić z natury)

wykonane w wersji cynkowanej ogniowo i malowane proszkowo, wypełnione siatką o wymiarach i formie wg wzoru istniejącego ogrodzenia WZL-1 S.A. z zamontowanymi elementami w kolorystyce biało-czerwonej.

1. Dwie sztuki emblematów firmowych wykonanych ze stali nierdzewnej składających się z trzech warstw o różnych kolorach, malowane proszkowo. Wymiar emblematu 0,80 m. x 1,00 m.
2. Dwie sztuki siłowników np. firmy NICE typ TOONA 7 + kpl. fotokomórek + dorobienie specjalnych wsporników na słupach pod siłowniki.